121DRK.1-I982
ROVASI Downlights lineals encastats IP20 DRAK 100


Potència: 17.07 W
Corrent Constant: 500 mA
Flux lluminós: 2520lm
Flux lluminós de la lluminària: 2444lm
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 31º
LOR: 97%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >54000h L80B10
UGR: <19
Cd/Klm: 2060
Eficàcia lluminosa: 143 lm/W
lmax: 5191 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C.
Classe: 1
IP: 20
Fil incandescent: 650º
Dimensions d'encastrement: (602+x)x(78+y)mm
Dimensions d'encastrement: (602+x)x(78+y)mm
Alçada: 105mm

Característiques de la lluminària:
Downlights lineals encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació  general o de treball eficaç.

Especialment desenvolupats per resoldre les dificultats d'encastament en el procés de substitució de lluminàries.

Dimensions exteriors personalitzades en funció de les necessitats d'instal·lació.

Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
La planxa adaptadora està fixada a la lluminària lineal essent un únic cos facilitant així la seva instal·lació.

Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques per a la regulació de la llum: DALI/DSI
Gestió passiva e la temperatura.

Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.

Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm2.
.

Opcions electròniques:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

Acabats:
1: RAL9010: Blanc Pur, 2: RAL9005: Negre Fosc, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Alumini Blanc
