151ESR.1-I978
ROVASI  ESOR 100


Potència: 13.88 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós: 1830lm
Flux lluminós de la lluminària: 1684lm
CRI: 80
Temperatura de color: 5000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 78º
LOR: 92%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >54000h L80B10
UGR: <19
Cd/Klm: 698
Eficàcia lluminosa: 121 lm/W
lmax: 1277 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C.
Classe: 1
IP: 20
Fil incandescent: 650º
Dimensions d'encastrement: (602+x)x(78+y)mm
Dimensions d'encastrement: (602+x)x(78+y)mm
Alçada: 80mm

Característiques de la lluminària:
Downlights lineals encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació  general o de treball eficaç.

Especialment desenvolupats per resoldre les dificultats d'encastament en el procés de substitució de lluminàries en sistemes de sostres metàl·lics.

Dimensions exteriors personalitzade+X18:X27s en funció de les necessitats d'instal·lació.

Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
La planxa adaptadora està fixada a la lluminària lineal essent un únic cos facilitant així la seva instal·lació.

Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques per a la regulació de la llum: DALI/DSI
Gestió passiva e la temperatura.

La lluminària reposa damunt l'estructura metàl·lica.

Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm2.
.

Opcions electròniques:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

Acabats:
1: RAL9010: Blanc Pur, 2: RAL9005: Negre Fosc, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Alumini Blanc
