150KBR.14-I1207
ROVASI  KIBRI 100


Potència: 5.34 W
Corrent Constant: 200 mA
Flux lluminós: 710lm
Flux lluminós de la lluminària: 682lm
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam3
Angle d'obertura: 76º
LOR: 96%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >90.000h L80B10
UGR: 17
Eficàcia lluminosa: 128 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C.
Classe: 1
IP: 20
Fil incandescent: 650º
Dimensions d'encastrement: 293x57mm
Dimensions d'encastrement: 310x70mm
Alçada: 90mm

Característiques de la lluminària:
Downlights lineales encastables al sostre amb distribució simètrica de la llm per obtenir una il·luminació de treball, d'ambient o general eficaç.
Luminària lineal de 310mm de longitud i 70mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Òptica modular metal·litzada de 7 cel·les en acabat platejat dissenyades per garantir el confort  visual.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per a la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

Opcions electròniques:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

Acabats:
14: Marc blanc - reflector platejatTapa cega en trams múltiples de 280mm: accessori referència M5.Y.

