191KTA.1-I677
ROVASI Downlights lineals encastats IP40 KAUTTA 100


Potència: 27,7 W
Flux lluminós: 3000lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K - 6500K
Angle d'obertura: DASYº
Vida útil mitjana: 50000h
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe F.
Classe: 1
IP: 40
Fil incandescent: 650º
Dimensions d'encastrement: 574x47mm
Dimensions d'encastrement: 586x58mm
Alçada: 78mm

Característiques de la lluminària:
Downlights lineals encastats amb marc amb distribució asimètrica de la llum per obtenir una il·luminació  general o de treball eficaç.
Lluminària lineal de 574mm de llargària i 47mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Òptiques de PMMA per controlar i dirigir la llum.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària. Tunable White: 2700K - 6500K.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Kit d'emergència opcional.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu sistema personalitzat.

Opcions electròniques:
T: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

Acabats:
1: RAL9010: Blanc Pur, 2: RAL9005: Negre Fosc, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Alumini BlancAccessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.

