833DST.4.01-I751
ROVASI Projectors lineals IP66 DISTRICT 800


Potència: 10 W
Corrent Constant: 150 mA
Flux lluminós: 1750lm
Flux lluminós de la lluminària: 1487lm
CRI: 80
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 43º
LOR: 85%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >60000h L80B10
Cd/Klm: 815
Eficàcia lluminosa: 149 lm/W
lmax: 1425 Cd
Classe Eficiència Energètica: A++
Classe: 1
IP: 66
IK: 10
Fil incandescent: 650º
Dimensions d'encastrement: 855x62mm
Alçada: 85mm
Equipament electrònic:
Projectors lineals amb distribució simètrica de la llum.
Lluminària lineal de 855mm de llargada, 62mm d’ample i 85mm d’alçada.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.
Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.
Perfil d’alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Difusor de protecció de policarbonat transparent de 4mm.
Òptica interior per dirigir la llum. 
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura.
Dispositiu anti-condensació.
Cargols de tancament d’acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.
Instal·lació a sostre, paret o terra mitjançant dues platines de fixació orientables. Platines d'acer inoxidable 316L.
Entrada del cable per un extrem de la lluminària. Opcionalment dues entrades de cable, una per cada extrem de la lluminària, per connexions en sèrie, referència F3.L8.DST.
Gestió passiva de la temperatura
Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm2.

Productes combinables:

Suspès: DISTRICT 400.
Aplic de paret: DISTRICT 600.
De superfície: DISTRICT 300
.
Opcions electròniques:
S: On/Off
D: DALI/DSI/swicthDIM
A: 1-10V 
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
Acabats:
1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, 2: RAL9005: Negre Fosc, 2: RAL9005: Negre Fosc texturitzat, 4: RAL7016: Gris Antracita texturitzat, 7: RAL9006: Alumini Blanc texturitzat
