155TRT.1-I616
ROVASI  TIRET 100


Potència: 48.1 W
Flux lluminós: 6000lm
Flux lluminós de la lluminària: 3480lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K - 6500K
Angle d'obertura: 84º
Vida útil mitjana: 50000h
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe F.
Classe: 1
IP: 40
Fil incandescent: 650º
Dimensions d'encastrement: 1127x43mm
Dimensions d'encastrement: 1142x54mm
Pes: 3,58Kg
Alçada: 75mm

Característiques de la lluminària:
Downlights lineals encastats amb marc amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació  general o de treball eficaç.
Lluminària lineal de 1126mm de llargària i 40mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Difusor òpal de policarbonat extrudit.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària. Tunable White: 2700K - 6500K.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Kit d'emergència opcional.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.

Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu sistema personalitzat.

Opcions electròniques:
T: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

Acabats:
1: RAL9010: Blanc Pur, 2: RAL9005: Negre Fosc, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Alumini BlancAccessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.

