551TRT.1-I733
ROVASI  TIRET 500


Potència: 12.08 W
Corrent Constant: 250 mA
Flux lluminós: 2050lm
Flux lluminós de la lluminària: 1292lm
CRI: 80
Temperatura de color: 5000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 91º
LOR: 63%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >72000h L80B10
UGR: <19
Cd/Klm: 443
Eficàcia lluminosa: 107 lm/W
lmax: 908 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C.
Classe: 1
IP: 20
Fil incandescent: 650º
Dimensions d'encastrement: 566x40mm
Pes: 2,75Kg
Alçada: 75mm

Característiques de la lluminària:
Downlights lineals suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació  general o de treball eficaç. Doble emissió: directa i indirecta.
Lluminària lineal de 566mm de llargària i 40mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Difusor òpal de policarbonat extrudit.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària. Encesa separada: directa i indirecta.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI (només per la posició downlight).
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent. Suspensió d'un metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.

Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu sistema personalitzat.

Opcions electròniques:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

Acabats:
1: RAL9010: Blanc Pur, 2: RAL9005: Negre Fosc, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Alumini BlancAccessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.

