320KRM.4-I739
ROVASI Balises IP66 amb doble emisió KORAMU 300


Potència: 2x16 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós: 2x2775lm
Flux lluminós de la lluminària: 1249lm
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 91º
LOR: 45%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >60000h L80B10
Eficàcia lluminosa: 78 lm/W
Classe Eficiència Energètica: A++
Classe: 1
IP: 66
IK: 10
Fil incandescent: 850º
Dimensions d'encastrement: 62x128mm
Alçada: 675mm
Equipament electrònic:
Balisa amb doble emissió de la llum, distribució simètrica.

Balisa de 675mm d’alçada.

Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.

Grau de protecció contra impactes mecànics nocius: IK10.

Perfil d’alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat.
Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.
Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.


Difusor frontal de policarbonat transparent de 4mm.

Difusor interior òpal.

Junta de silicona.

Dispositiu anticondensació.

Placa LED de circuit imprès de disseny lineal.

Driver integral inclòs.

Opcions electròniques pel control de la llum: DALI/DSI.
Cargols de tancament d’acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.

Connector IP68 no inclòs, ha de sol•licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm2.
Base de muntatge per a instal•lació en sòl subministrada amb el tub.

.
Opcions electròniques:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
Acabats:
1: RAL9010: Blanc Pur, 2: RAL9005: Negre Fosc, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Alumini BlancAccessori per a instal·lació a formigó referència F3.P2.KRM.

Accessori per a instal·lació a gespa referència F3.O2.KRM.

