907MOV.1-T1148
ROVASI  MOVE 900 OPTIMAL DISPLAY


Potència: 11 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós: 1105lm
Flux lluminós de la lluminària: 1006lm
CRI: >90
Temperatura de color: GOLD+
Tolerància Cromàtica: MacAdam 4
Angle d'obertura: 12º
LOR: 91%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B50
Classe Eficiència Energètica: A+
Classe: 1
IP: 20
Fil incandescent: 850º
Dimensions d'encastrement: 120mm
Alçada: 175mm
Equipament electrònic:
Spots per carril amb distribució simètrica de la llum per obtenir una eficaç il·luminació d’accent, de treball o general.
Mòdul LED especial per ser la solució òptima de projectes específics.
Disseny cilíndric de 120mm de diàmetre.
Braç articulat ajustable a 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º i 90º i amb una rotació de 355º al voltant de l’eix vertical.
Reflector facetat o sorrejat metal·litzat.
Cos d’alumini i pont pintats en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda. Adaptador per carril disponible en blanc, negre o gris.
Acccessoris antienlluernament opcionals per augmentar el confort visual.
Driver integrat a l’adaptador per carril. Consulti carrils compatibles de l’adaptador para carril.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d’alumini.
Opcions electròniques:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
B: Bluetooth Casambi
Acabats:
1: RAL9010: Blanc Pur, 2: RAL9005: Negre Fosc, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Alumini Blanc ( resistència fil incandescent 750º )Hi ha disponibles carrils trifàsics i accessoris  per a crear una instal·lació personalitzada.

