153TRT.1-I615
ROVASI  TIRET 100


Potencia: 38.6 W
Flujo luminoso: 4500lm
Flujo luminoso de la luminaria: 2610lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K - 6500K
Haz: 84º
Vida útil media: 50000h
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase F.
Clase: 1
IP: 40
Hilo incandescente: 650º
Dimensiones de empotramiento: 847x43mm
Dimensions de la luminaria: 862x54mm
Peso: 2,39Kg
Altura: 75mm

Características de la luminaria:
Downlights lineales empotrados con marco con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 846mm de longitud y 40mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor opal de policarbonato extruido.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Tunable White: 2700K - 6500K.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos.

Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su sistema a medida.

Opciones electrónicas:
T: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

Acabados:
1: RAL9010: Blanco Puro, 2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio BlancoAccesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.

