171DRK.1-I977
ROVASI Downlights lineales empotrables IP20 DRAK 100


Potencia: 13.88 W
Corriente Constante: 350 mA
Flujo luminoso: 1800lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1494lm
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 96º
LOR: 83%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >54000h L80B10
UGR: <19
Cd/Klm: 403
Eficacia luminosa: 108 lm/W
lmax: 725 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C.
Clase: 1
IP: 20
Hilo incandescente: 650º
Dimensiones de empotramiento: (602+x)x(78+y)mm
Dimensions de la luminaria: (602+x)x(78+y)mm
Altura: 105mm

Características de la luminaria:
Downlights lineales empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.

Especialmente desarrollados para resolver las dificultades de empotramiento en el proceso de sustitución de luminarias.

Dimensiones exteriores personalizadas  en función de las necesidades de la instalación.

Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
La plancha adaptadora está fijada a la luminaria lineal siendo un único cuerpo facilitando su instalación.

Amplia gama de ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.

Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.

Gestión pasiva e la temperatura.

Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos.

Pre-cableado de 35cm de cable 3x1mm2.
.

Opciones electrónicas:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

Acabados:
1: RAL9010: Blanco Puro, 2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio Blanco
