151ESR.1-I976
ROVASI  ESOR 100


Potencia: 13.88 W
Corriente Constante: 350 mA
Flujo luminoso: 1680lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1546lm
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 78º
LOR: 92%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >54000h L80B10
UGR: <19
Cd/Klm: 698
Eficacia luminosa: 111 lm/W
lmax: 1173 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C.
Clase: 1
IP: 20
Hilo incandescente: 650º
Dimensiones de empotramiento: (602+x)x(78+y)mm
Dimensions de la luminaria: (602+x)x(78+y)mm
Altura: 80mm

Características de la luminaria:
Downlights lineales empotrables de techo con distribución asimétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.

Especialmente desarrollados para resolver las dificultades de empotramiento en el proceso de sustitución de luminarias en sistemas de techos metálicos.

Dimensiones exteriores personalizadas  en función de las necesidades de la instalación.

Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
La plancha adaptadora está fijada a la luminaria lineal siendo un único cuerpo facilitando su instalación.

Amplia gama de ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.

Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.

Gestión pasiva e la temperatura.

+U34:U49.

Pre-cableado de 35cm de cable 3x1mm2.
.

Opciones electrónicas:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

Acabados:
1: RAL9010: Blanco Puro, 2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio Blanco
