150KBR.14-I1206
ROVASI  KIBRI 100


Potencia: 3.97 W
Corriente Constante: 150 mA
Flujo luminoso: 570lm
Flujo luminoso de la luminaria: 547lm
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam3
Haz: 76º
LOR: 96%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >90.000h L80B10
UGR: <17
Eficacia luminosa: 138 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase B.
Clase: 1
IP: 20
Hilo incandescente: 650º
Dimensiones de empotramiento: 293x57mm
Dimensions de la luminaria: 310x70mm
Altura: 90mm

Características de la luminaria:
Downlights lineales empotrables en techo con distribución de la luz simétrica para obtener una iluminación de trabajo, de ambiente o general eficaz.
Luminaria lineal de 310mm de longitud y 70mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizable bajo pedido.
Óptica modular metalizada de 7 celdas en acabado plateado diseñadas para garantizar el confort visual.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos.Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su propio diseño.

Opciones electrónicas:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

Acabados:
14: Marco blanc - reflector plateadoTapa ciega disponible en tramos múltiples de 280mm: accesorio referencia M5.Y.

