131KTA.1-I677
ROVASI Downlights lineales empotrables IP40 KAUTTA 100


Potencia: 27,7 W
Flujo luminoso: 3000lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K - 6500K
Haz: 43º
Vida útil media: 50000h
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase F.
Clase: 1
IP: 40
Hilo incandescente: 650º
Dimensiones de empotramiento: 574x47mm
Dimensions de la luminaria: 586x58mm
Altura: 78mm

Características de la luminaria:
Downlights lineales empotrados con marco con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 574mm de longitud y 47mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Ópticas de PMMA para controlar y dirigir la luz
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Tunable White: 2700K - 6500K.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Kit de emergencia opcional.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos.


Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su sistema a medida.

Opciones electrónicas:
T: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

Acabados:
1: RAL9010: Blanco Puro, 2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio BlancoAccesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.

