106PVT.4-I863
ROVASI Luminarias empotrables en suelo IP68 para iluminación de suelo PIVOT


Potencia: 11 W
Corriente Constante: 350 mA
Flujo luminoso: 1960lm
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
Clase Eficiencia Energética: A++
Clase: 1
IP: 68
IK: IK10
Hilo incandescente: 850º
Dimensiones de empotramiento: 240mm
Dimensions de la luminaria: 235mm
Peso: 5,13Kg
Altura: 110mm
Equipamiento electrónico:
Luminarias semi-empotradas al suelo con distribución de la luz rasante para obtener una iluminación de suelo eficaz.
Diseño circular de 235mm de diámetro.
Grado de protección IP68 completo que le permite resistir una inmersión a una profundidad de 1m.
Grado de protección contra los impactos mecánicos: IK10. 
Peso soportado: 6.000Kg. Estas luminarias pueden soportar la circulación de vehículos con neumáticos.
Luminaria robusta y resistente a la corrosión gracias a su cuerpo de aluminio pintado en negro con recubrimiento C5-M especial para espacios con elevada corrosividad.
Tapa robusta fabricada en fundición de aluminio extruido recubierta con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado.
Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.

2 sectores de luz de 65º.
Reflector de aluminio arenado metalizado.
Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.
Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2 [referencia F2.A0235+F2.A1].
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. 
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
Instalación al suelo mediante dos puntos de fijación. 
Se suministra con un tubo de inserción de aluminio.
Doble entrada de prensaestopas para instalaciones en serie.
Precableado de 0,5 metros de cable 3x1.5mm2. 
El conector IP68 debe pedirse por separado [referencia   F3.A3  (On/Off) | F3.A5  (DALI)].
Opciones electrónicas:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
Acabados:
1: RAL9010: Blanco Puro texturizado, 2: RAL9005: Negro Oscuro, 2: RAL9005: Negro Oscuro texturizado, 4: RAL7016: Gris Antracita texturizado, 7: RAL9006: Aluminio Blanco texturizado
