106PVT.4-I863
ROVASI Lluminàries encastables al terra IP68 per il·luminació de terra PIVOT


Potència: 11 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós: 1960lm
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
Classe Eficiència Energètica: A++
Classe: 1
IP: 68
IK: IK10
Fil incandescent: 850º
Dimensions d'encastrement: 240mm
Dimensions d'encastrement: 235mm
Pes: 5,13Kg
Alçada: 110mm
Equipament electrònic:
Lluminàries semi-encastables al terra amb distribució de la llum rasant per obtenir una il·luminació del terra eficaç.
Disseny circular de 235mm de diàmetre.
Grau de protecció IP68 complet que li permet resistir una immersió a una profunditat de 1m.
Grau de resistència contra xocs mecànics: IK10.
Pes suportat: 6.000Kg. Aquestes lluminàries poden suportar la circulació de vehicles amb pneumàtics.
Lluminària robusta i resistent a la corrosió gràcies al seu cos d'alumini pintat en negre i amb recobriment C5-M especial per a ambients amb molt alta corrosivitat.
Tapa robusta fabricada en alumini fos i recoberta amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat.
Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.
Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.

2 sectors de llum de 65º.
Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat.
Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
Cargols de tancament d’acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2 [referència F2.A0235+F2.A1].
Driver integrat al cos de la lluminària. 
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de l'aparell.
Instal·lació al terra mitjançant dos punts de fixació.
Caixa d'encastament d'alumini inclosa.
Doble entrada premsaestopa per instal·lacions en sèrie.
Pre-cablejat de 0,5 metres de cable 3x1.5mm2.
El connector IP68 cal sol·licitar-lo per separat  [referència F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).].
Opcions electròniques:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
Acabats:
1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, 2: RAL9005: Negre Fosc, 2: RAL9005: Negre Fosc texturitzat, 4: RAL7016: Gris Antracita texturitzat, 7: RAL9006: Alumini Blanc texturitzat
