456TRT.1-I617
ROVASI  TIRET 400


Potencia: 59.7 W
Flujo luminoso: 7500lm
Flujo luminoso de la luminaria: 4350lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K - 6500K
Haz: 84º
Vida útil media: 50000h
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase F.
Clase: 1
IP: 40
Hilo incandescente: 650º
Dimensions de la luminaria: 1406x40mm
Peso: 4,41Kg
Altura: 75mm

Características de la luminaria:
Downlights lineales suspendidos con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 1406mm de longitud y 40mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor opal de policarbonato extruido.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Tunable White: 2700K - 6500K.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Kit de emergencia opcional.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante cable de suspensión ajustable de acero y cable eléctrico transparente. Suspensión de 1 metro como estándar, otras longitudes bajo pedido.

Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su sistema a medida.

Opciones electrónicas:
T: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

Acabados:
1: RAL9010: Blanco Puro, 2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio BlancoAccesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.

