551TRT.1-I732
ROVASI  TIRET 500


Potencia: 12.08 W
Corriente Constante: 250 mA
Flujo luminoso: 2050lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1292lm
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 91º
LOR: 63%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >72000h L80B10
UGR: <19
Cd/Klm: 443
Eficacia luminosa: 107 lm/W
lmax: 908 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C.
Clase: 1
IP: 20
Hilo incandescente: 650º
Dimensions de la luminaria: 566x40mm
Peso: 2,75Kg
Altura: 75mm

Características de la luminaria:
Downlights lineales suspendidos con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz. Doble emisión: directa e indirecta.
Luminaria lineal de 566mm de longitud y 40mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor opal de policarbonato extruido.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Encendido separado, directo e indirecto.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI (sólo para la posición downlight).
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante cable de suspensión ajustable de acero y cable eléctrico transparente. Suspensión de 1 metro como estándar, otras longitudes bajo pedido.

Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su sistema a medida.

Opciones electrónicas:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

Acabados:
1: RAL9010: Blanco Puro, 2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio BlancoAccesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.

