130CLT.4-I1106
ROVASI Balizas IP66 con aros COLUTEA 100


Potencia: 10.6 W
Corriente Constante: 500 mA
Flujo luminoso: 1550lm
Flujo luminoso de la luminaria: 388lm
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 4
Haz: 360º
LOR: 25%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 52000h L80B50
Eficacia luminosa: 37 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E.
Clase: 1
IP: 66
IK: IK10
Hilo incandescente: 850º
Dimensions de la luminaria: 140mm
Peso: 3,73Kg
Altura: 300mm

Características de la luminaria:
Baliza con emisión de luz de 360º, haz radial.

Cabeza de baliza de 140mm de diámetro.

Luminaria de 300mm de altura.

Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP66 completo.

Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.

Cuerpo y cubierta superior de fundición de aluminio y tubo de aluminio extruido recubiertos con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado.
Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.

Difusor de policarbonato extruido de 5 mm fabricado con resinas estabilizadas a los rayos UV. Acabado opal.

Discos de aluminio para obtener resultados fotométricos específicos y mejorar el confort visual.

Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2.
Junta de silicona.

Dispositivo anti condensación.

PCB en la parte superior de la luminaria.

Driver integral incluido.
Opciones electrónicas para el control de la luz: DALI.

Pre-cableado con 25cm de cable 3x1mm2.

Doble prensaestopas para instalación en series.

Conector IP68 no incluido, debe solicitarse por separado: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).

Base de montaje para instalación suministrada con la baliza.

Opciones electrónicas:
S: On/Off
D: DALI
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

Acabados:
1: RAL9010: Blanco Puro texturizado, 2: RAL9005: Negro Oscuro texturizado, 4: RAL7016: Gris Antracita texturizado, 7: RAL9006: Aluminio Blanco texturizadoAccesorio para instalación en hormigón  referencia F3.P1.BLD.
Accesorio para instalación en césped  referencia F3.O1.BLD.

.

