120KRM.4-I723
ROVASI Balizas IP66 con emisión frontal KORAMU 100


Potencia: 6 W
Corriente Constante: 150 mA
Flujo luminoso: 1165lm
Flujo luminoso de la luminaria: 525lm
CRI: 80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 91º
LOR: 45%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >60000h L80B10
Eficacia luminosa: 87 lm/W
Clase Eficiencia Energética: A++
Clase: 1
IP: 66
IK: 10
Hilo incandescente: 850º
Dimensions de la luminaria: 62x65mm
Peso: 2,4Kg
Altura: 675mm
Equipamiento electrónico:
Baliza con emisión frontal de la luz, distribución simétrica.

Altura de la baliza 675mm.

Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP66 completo.

Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.

Perfil de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado.
Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.

Difusor frontal de policarbonato transparente de 4mm.

Difusor interior opal.

Junta de silicona.

Dispositivo anti condensación.

Placa LED de circuito impreso de diseño lineal.

Driver integral incluido.
Opciones electrónicas para el control de la luz: DALI/DSI.
Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2.

Conector IP68 no incluido, debe solicitarse por separado: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Pre-cableado de 35cm de cable 3x1mm2.

Base de montaje para instalación en suelo suministrada.
Opciones electrónicas:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
Acabados:
1: RAL9010: Blanco Puro, 2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio BlancoAccesorio para instalación en hormigón referencia F3.P1.KRM.

Accesorio para instalación en césped referencia F3.O1.KRM.

