907MOV.1-T1148
ROVASI  MOVE 900 OPTIMAL DISPLAY


Potencia: 11 W
Corriente Constante: 350 mA
Flujo luminoso: 1105lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1006lm
CRI: >90
Temperatura de color: GOLD+
Tolerancia Cromática: MacAdam 4
Haz: 12º
LOR: 91%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B50
Clase Eficiencia Energética: A+
Clase: 1
IP: 20
Hilo incandescente: 850º
Dimensions de la luminaria: 120mm
Altura: 175mm
Equipamiento electrónico:
Spots para carril con distribución simétrica de la luz para obtener una eficaz iluminación de acento, de trabajo o general.
Módulos LED especiales para ser la solución óptima de proyectos específicos.
Diseño cilíndrico de 120mm de diámetro.
Brazo articulado ajustable a 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º y 90º y con una rotación de 355º alrededor del eje vertical.
Reflector facetado metalizado o arenado metalizado.
Cuerpo de aluminio y brazo pintados en polvo disponibles en varios acabados, RAL personalizado bajo pedido. Adaptadores de carril disponibles en color blanco, negro o gris.
Driver integrado en el adaptador para carril. Consultar carriles compatibles con el adaptador.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor a través de disipador de aluminio.
Opciones electrónicas:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
B: Bluetooth Casambi
Acabados:
1: RAL9010: Blanco Puro, 2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio Blanco ( resistencia hilo incandescente 750º )Accesorios antideslumbramiento opcionales para aumentar el confort visual.
Hay disponibles carriles trifásicos y accesorios para crear una instalación personalizada.

