151GOR.1-I981
ROVASI  GEOR 100


Puissance: 17.07 W
Courant Constant: 500 mA
Flux lumineux: 2340lm
Flux lumineux du luminaire: 2153lm
CRI: 80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 78º
LOR: 92%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >54000h L80B10
UGR: <19
Cd/Klm: 698
Efficacité lumineuse: 126 lm/W
lmax: 1633 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.
Classe: 1
IP: 20
Fil incandescent: 650º
Dimensions d'encastrement: (602+x)x(78+y)mm
Dimensions d'encastrement: (602+x)x(78+y)mm
La taille: 76mm

Caractéristiques du luminaire:
Downlights linéaires à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.

Spécialement développés pour résoudre les difficultés d'installation lors du remplacement des luminaires dans les systpemes de plafonds métalliques.

Dimensions extérieures personnalisés selon les besoins d'installation.

Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
La plaque d’adaptation reste fixée au luminaire, formant ainsi un seul ensemble qui facilite son installation.

Gamme étendue d’optiques PMMA pour obtenir des résultats photométriques spécifiques.

Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.

Driver intégré dans le corps du luminaire.

Options électroniques standard pour le contrôle de l’éclairage : DALI/DSI.

Gestion passive de la température.

Installation au plafond utilisant bras en acier galvanisé.
Précâblage de 35cm de câble 3x1mm2.
.

Options électroniques:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.

Finitions:
1: RAL9010: Blanc Pur, 2: RAL9005: Noir Foncé, 4: RAL7016: Gris Anthracite, 7: RAL9006: Aluminium Blanc
