150KBR.11-I1214
ROVASI  KIBRI 100


Puissance: 12.5 W
Courant Constant: 450 mA
Flux lumineux: 1650lm
Flux lumineux du luminaire: 1617lm
CRI: 80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam3
Faisceau: 78º
LOR: 98%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >72.000h L80B10
UGR: <19
Efficacité lumineuse: 129 lm/W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B.
Classe: 1
IP: 20
Fil incandescent: 650º
Dimensions d'encastrement: 293x57mm
Dimensions d'encastrement: 310x70mm
La taille: 90mm

Caractéristiques du luminaire:
Downlights linéaires à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 310mm de longueur et 70mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Optique modulaire en finition blanche en 7 cellules conçue pour assurer le confort visuel.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques pour le contrôle de l’éclairage: DALI/DSI.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis.Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

Options électroniques:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.

Finitions:
11: Cadre blanc - réflecteur  blancCouverte opaque disponible en caches de longueur multiple de 280mm: accessoire référence M5.Y.

