153TRT.1-I615
ROVASI  TIRET 100


Puissance: 38.6 W
Flux lumineux: 4500lm
Flux lumineux du luminaire: 2610lm
CRI: >90
Température de couleur: 2700K - 6500K
Faisceau: 84º
Durée de vie moyenne: 50000h
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
Classe: 1
IP: 40
Fil incandescent: 650º
Dimensions d'encastrement: 847x43mm
Dimensions d'encastrement: 862x54mm
Poids: 2,39Kg
La taille: 75mm

Caractéristiques du luminaire:
Downlights linéaires à encastrer avec cadre avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 846mm de longueur et 40mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Diffuseur en polycarbonate extrudé opale.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Tunable White: 2700K - 6500K.
Options électroniques pour le contrôle de l’éclairage: DALI/DSI.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond utilisant un appui d'acier galvanisé avec vis.

Pour élaborer votre système personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

Options électroniques:
T: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.

Finitions:
1: RAL9010: Blanc Pur, 2: RAL9005: Noir Foncé, 4: RAL7016: Gris Anthracite, 7: RAL9006: Aluminium BlancAccessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.

