320KRM.4-I732
ROVASI Bornes IP66 à double émission KORAMU 300


Puissance: 2x11 W
Courant Constant: 250 mA
Flux lumineux: 2x2050lm
Flux lumineux du luminaire: 923lm
CRI: 80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 91º
LOR: 45%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >60000h L80B10
Efficacité lumineuse: 84 lm/W
Classe Efficacité Énergétique: A++
Classe: 1
IP: 66
IK: 10
Fil incandescent: 850º
Dimensions d'encastrement: 62x128mm
La taille: 675mm
Equipament électronique:
Borne avec double émission de lumière, distribution symétrique.

Borne de 675mm d’hauteur.

Indice d’étanchéité à la poussière et à l’eau : IP66 protection intégrale.

Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK10.

Profilé en aluminium extrudé  recouvert d’une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d’en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée.
Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Également, disponible sur demande,  revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.

Diffuseur frontale en polycarbonate transparente de 4mm.

Diffuseur intérieur opale.

Dispositif anti-condensation.

Carte de circuit imprimé en dessin linéaire.

Driver fourni à l’intérieur.

Options électroniques pour le côntrole de l’éclairage: DALI/DSI.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.

Connecteur IP68 à commander séparément: F3.A3 ( On/Off) / F3.A5 (DALI).
Pré-câblage de 35cm de câble 3x1mm2.

Platine de montage pour fixation au sol fournie avec le luminaire.

.
Options électroniques:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
Finitions:
1: RAL9010: Blanc Pur, 2: RAL9005: Noir Foncé, 4: RAL7016: Gris Anthracite, 7: RAL9006: Aluminium BlancAccessoire pour installatoin sur béton référence F3.P2.KRM.

Accessoire pour installation sur herbe référence F3.O2.KRM.

