911MOV.1-T1141
ROVASI  MOVE 900 OPTIMAL DISPLAY


Puissance: 30 W
Courant Constant: 900 mA
Flux lumineux: 2745lm
Flux lumineux du luminaire: 2498lm
CRI: >90
Température de couleur: GOLD+
Tolérance Chromatique: MacAdam 4
Faisceau: 12º
LOR: 91%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B50
Classe Efficacité Énergétique: A+
Classe: 1
IP: 20
Fil incandescent: 850º
Dimensions d'encastrement: 140mm
La taille: 145mm
Equipament électronique:
Spots pour rail avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un efficace éclairage de travail, d’accentuation ou général.
Module LED spéciaux pour être la solution optimale pour des projets spécifiques.
Conception cylindrique de 140mm de diamètre.
Bras articulé réglable à 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º et 90º et avec une rotation de 355° sur l’axe vertical.
Réflecteur facetté métallisé ou sablé métallisé.
Corps en aluminium et bras avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Adaptateur disponible en couleur blanc, noir ou gris.
Driver intégré dans l’adaptateur de rail. Consultez les rails compatibles avec l’adaptateur pour rail.
Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.
Options électroniques:
S: On/Off
D: DALI/DSI/switchDIM
B: Bluetooth Casambi
Finitions:
1: RAL9010: Blanc Pur, 2: RAL9005: Noir Foncé, 4: RAL7016: Gris Anthracite, 7: RAL9006: Aluminium Blanc ( résistance fil incandescent 750º)Accessoires anti-éblouissement en option pour un meilleur confort visuel.
Différents rails triphasés et accessoires  sont disponibles pour créer une installation personnalisée.

