141STY.50-R1083
ROVASI  STYLE


Puissance: 8.5 W
Courant Constant: 250 mA
Flux lumineux: 1190lm
Flux lumineux du luminaire: 809lm
CRI: >90
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 17º
LOR: 68%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >53000h L80B50
UGR: <19
Efficacité lumineuse: 95 lm/W
Classe Efficacité Énergétique: A++
Classe: 2
IP: 20
Fil incandescent: 850º
Dimensions d'encastrement: 48mm
Dimensions d'encastrement: 55mm
Poids: 0,25Kg
La taille: 95mm
Equipament électronique:
Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour éclairage d'ambiance.
Conception circulaire de 55mm de diamètre.
Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035].
Driver déporté fourni.
Gestion passive de la température: dissipation via dissipateur thermique en aluminium.
Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.
Options électroniques:
S: On/Off
Finitions:
.50 DoréAnneau en en aluminium injecté avec peinture liquide avec attrayantes finitions texturées. 
Accessoire disponible pour augmenter le taux de protection jusqu’à IP44 sous plafond [référence M2.A0035].

