130CLT.4-I1172
ROVASI Bornes IP66 avec anneaux COLUTEA 100


Puissance: 7.5 W
Courant Constant: 350 mA
Flux lumineux: 774lm
Flux lumineux du luminaire: 194lm
CRI: 93
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 4
Faisceau: 360º
LOR: 25%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 52000h L80B50
Efficacité lumineuse: 26 lm/W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique consult.
Classe: 1
IP: 66
IK: IK10
Fil incandescent: 850º
Dimensions d'encastrement: 140mm
Poids: 3,73Kg
La taille: 300mm

Caractéristiques du luminaire:
Borne avec diffusion lumineuse de 360°, faisceau radial.

Tête de borne en 140mm de diamètre.

Hauteur du borne : 300mm.

Indice d’étanchéité à la poussière et à l’eau : IP66 protection intégrale.

Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK10.

Corps et couvercle supérieur fabriqués en aluminium moulé sous pression et tube en aluminium extrudé  recouverts d’une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d’en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée.
Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Également, disponible sur demande,  revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.

Diffuseur en polycarbonate extrudé de 5 mm fabriqué avec des résines stabilisées aux UV. Finition opale.

Disques en aluminium pour obtenir des résultats photométriques spécifiques et augmenter le confort visuel.

Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.
Joint en silicone.

Dispositif anti-condensation.

Plaque PCB sur la partie supérieure du luminaire.

Driver fourni à l’intérieur.

Options électroniques pour le côntrole de l’éclairage: DALI.

Pré-câblage de 25cm de câble 3x1mm2.

Double entrée presse-étoupe pour installation en séries.

Connecteur IP68 à commander séparément: F3.A3 ( On/Off) / F3.A5 (DALI).

Platine de montage pour fixation fournie avec la borne.

Options électroniques:
S: On/Off
D: DALI
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.

Finitions:
1: RAL9010: Blanc Pur texturé, 2: RAL9005: Noir Foncé texturé, 4: RAL7016: Gris Anthracite texturé, 7: RAL9006: Aluminium Blanc texturéAccessoire pour installation sur béton  référence F3.P1.BLD. 
Accessoire pour installation sur herbe  référence F3.O1.BLD
.

